{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["01 - Zadanie","02 - Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"01 - Zadanie","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia obecného domu pre podporu predaja miestnyhc produktov"]
["Objekt: ",null,"VYKUROVANIE"]
[]
[]
["Objednávateľ:"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Čoltovo",null,null,"Dátum: ","12. 10. 2017"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[1,"R","713482121","Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   ","m",{"v":85,"d":"85.000"}]
[2,"283","2837741529","Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[3,"283","2837741542","Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[4,"283","2837741555","Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[5,"283","2837741568","Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[6,"713","998713202","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   ","%"]
[null,null,"733","Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   "]
[7,"731","733161501","Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch   ","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[8,"731","733161503","Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch   ","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[9,"731","733161504","Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[10,"731","733161505","Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[11,"731","733191301","Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   ","m",{"v":85,"d":"85.000"}]
[12,"R","998733201","Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"734","Ústredné kúrenie, armatúry.   "]
[13,"731","734209112","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[14,"DG1","1306621","Bypass HERZ-3000,G3/4\" rohový - vypúšťanie vpravo, pre 1- aj 2-rúrkové sústavy, prednast. pomeru zatekania pre 1-rúrkové sústavy   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[15,"731","734223208","Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   ","súb.",{"v":9,"d":"9.000"}]
[16,"551","5518100042","Termostatická hlavica kvapalinová   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[17,"731","998734201","Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"735","Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   "]
[18,"731","735000911","Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[19,"731","735000912","Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[20,"731","735154140","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[21,"DGG","2236042013","Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[22,"DGG","2236052013","Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x500,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[23,"731","735154141","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[24,"DGG","2236072013","Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x700,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[25,"731","735154142","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[26,"DGG","2236132013","Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1300,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[27,"731","998735201","Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[]
[null,null,"OST","Ostatné   "]
[28,"R","HZS-001","Skúšobná vykurovacia prevádzka   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"02 - Zadanie","index":1,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia obecného domu pre podporu predaja miestnyhc produktov"]
["Objekt: ",null,"ZTI"]
[]
[]
["Objednávateľ:"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Čoltovo",null,null,"Dátum: ","12. 10. 2017"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[1,"R","713482121","Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   ","m",{"v":45,"d":"45.000"}]
[2,"283","2837741529","Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[3,"283","2837741542","Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[4,"283","2837741555","Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[5,"R","998713201","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"721","Zdravotech. vnútorná kanalizácia   "]
[6,"721","721171106","Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[7,"R","721171109","Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[8,"R","721194105","Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[9,"R","721194109","Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[10,"R","721274112","Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[11,"HL8","HL810.0","Vetracie hlavice DN 110 HL810.0   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[12,"R","721290111","Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   ","m",{"v":32,"d":"32.000"}]
[13,"R","998721201","Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"722","Zdravotechnika - vnútorný vodovod   "]
[14,"721","722171111","Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[15,"721","722171113","Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[16,"721","722171114","Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[17,"R","722190401","Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ","ks",{"v":14,"d":"14.000"}]
[18,"721","722221010","Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[19,"551","5511870000","Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2\", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[20,"R","722221425","Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[21,"551","5511874090","Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (FF 3/8\"), 50 cm, nerez IVAR   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[22,"R","722290226","Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   ","m",{"v":45,"d":"45.000"}]
[23,"R","722290234","Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   ","m",{"v":45,"d":"45.000"}]
[24,"R","998722201","Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"725","Zdravotechnika - zariaď. predmety   "]
[25,"R","725119307","Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom   ","súb.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[26,"642","6424310481","Kombinované WC keramické REKORD 360x625mm, 3/6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, zmontovaný, č.K99004 KOLO   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[27,"721","725129201","Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[28,"642","6425211400","Pisoár biely   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[29,"R","725219401","Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry   ","súb.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[30,"642","6424310472","Umývadlo keramické REKORD 500x410x230mm s prepadom, s otvorom pre batériu 50 x 41cm, č. K91150 KOLO   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[31,"R","725291112","Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska   ","súb.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[32,"642","6424310486","Sedadlo WC REKORD tvrdé z duroplastu, závesy kovové, č. K90111 KOLO   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[33,"721","725319121","Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[34,"552","55231489001","Kuchynský drez   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[35,"721","725332320","Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[36,"642","6424310446","Výlevka keramická BOSTON, závesná 450x350x350mm, O odtoku: 62 mm, biela, č. K21146 KOLO   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[37,"721","725819202","Montáž ventilu nástenného G 3/4   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[38,"642","6424310580","Splachovač tlakový Schellomat Basic, č. 96017 KOLO   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[39,"R","725819402","Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2   ","súb.",{"v":12,"d":"12.000"}]
[40,"HU0","ARV001","Ventil rohový s filtrom 1/2\"×3/8\", guľatý, ALCAPLAST   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[41,"R","725829201","Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[42,"311","3111J70042401","Drezová batéria nástenná NARIVA   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[43,"R","725829601","Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[44,"311","3111J10041101","Umývadlová stojanková batéria NARIVA LAUFEN, obj.č. 3111J10041101   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[45,"351","3511J10042301","Drezová batéria stojanková NARIVA   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[46,"R","725869300","Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 32   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[47,"374","3747100040001","Sifón MIO, LAUFEN, obj.č.3747100040001   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[48,"721","725869311","Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[49,"286","2863120185","Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[50,"R","998725201","Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]