{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie","Figury"],"not_rendered":{"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":287,"n_cols":30,"rows_kept":287,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Odberateľ: Obec  Čoltovo",{"$nulls":7},"Spracoval: Tibor Szabó                             ",{"$nulls":16},"V module","Hlavička1","Mena","Hlavička2","Obdobie"]
["Projektant: Ing. arch Zoltán Máté",{"$nulls":7},"JKSO : ",{"$nulls":16},"Rozpočet","Prehľad rozpočtových nákladov v","EUR"]
["Dodávateľ: ",{"$nulls":7},"Dátum: 20.10.2017",{"$nulls":16},"Čerpanie","Súpis vykonaných prác a dodávok v","SKK","za obdobie","Mesiac 1999"]
[{"$nulls":25},"VK","Prehľad kalkulovaných nákladov v","SKK"]
["Čoltovo - Rekonštrukcia obecného domu pre podporu predaja miestnyhc produktov",{"$nulls":24},"VF","Súpis vykonaných prác a dodávok v","SKK","za obdobie","Mesiac 1999"]
[]
[]
["Tibor Szabó-STAVOMAT",null,null,"Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  ",{"$nulls":4},"Konverzný kurz ( SKK/EUR ) =",{"v":30.126,"d":"30.1260"}]
["Por.","Kód","Kód položky","Popis položky, stavebného dielu, remesla,","Množstvo","Merná","J. Cena","J. Cena","Konštrukcie","Špecifikovaný","Spolu"," Cena spolu","Hmotnosť v tonách","Hmotn. v t"," ","Suť v t","DPH","Pozícia","Množstvo","Množstvo","Množstvo","Vyňatý","Vysoká sadzba","Typ"]
["číslo","cenníka",null,"výkaz-výmer","výmera","jednotka","EUR","SKK","a práce","materiál","EUR","SKK","Jednotková","Spolu"," ","Spolu","%",null,"rozpočtované","od začiatku","dodatok","z režimu stavba","DPH ( materiál )","položky","Nh"]
[]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY HSV"]
[{"$nulls":3},"1 - ZEMNE PRÁCE"]
[1,"272","13102-0000   ","Hĺbenie jám ručne                                                                                                       ",5.508,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"základjama =   5,508"]
[2,"272","16240-1101   ","Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4                                                                  ",5.508,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"."]
[3,"272","17120-1201   ","Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            ",5.508,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"1 - ZEMNE PRÁCE spolu :"]
[{"$nulls":3},"2 - ZÁKLADY"]
[4,"011","27531-3611   ","Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20                                                                            ",5.508,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E2                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencešal =   43,425"]
[5,"002","28947-2214   ","Škárovanie muriva jednovrstv. hĺbkové z lom. kameňa stredného                                                           ",{"v":42.21,"d":"42.210"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E2                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"škárovanie =   42,210"]
[{"$nulls":3},"2 - ZÁKLADY spolu :"]
[{"$nulls":3},"3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE"]
[6,"014","31021-8811   ","Zamurovanie otvoru do 1 m2 v kamennom murive akejkoľvek hrúbky                                                          ",0.756,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E3                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"zamurov =   0,756"]
[7,"011","31523-1504   ","Murivo pôjdové z tehál POROBLOK 30 P10 MVC 2,5                                                                          ",14.766,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E3                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"nadmur1+nadmur2+nadmur3 =   14,766"]
[8,"011","34225-4511   ","Priečky z dosiek poróbet. plynobet. plynosilik. hr. do 8 cm                                                             ",53.182,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E3                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"priečky =   53,182"]
[{"$nulls":3},"3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE"]
[9,"011","41732-1414   ","Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30                                                                       ",{"v":5.35,"d":"5.350"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencebet =   5,350"]
[10,"011","41732-1414   ","Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30                                                                       ",{"v":2.73,"d":"2.730"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencbet2 =   2,730"]
[11,"011","41735-1115   ","Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          ",20.175,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencešal =   20,175"]
[12,"011","41735-1115   ","Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          ",{"v":16.95,"d":"16.950"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencšal2 =   16,950"]
[13,"011","41735-1116   ","Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         ",20.175,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"."]
[14,"011","41735-1116   ","Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         ",{"v":16.95,"d":"16.950"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[15,"011","41736-1521   ","Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335                                                                                  ",0.231,"t      ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencarm1                                                                                                                "]
[16,"011","41736-1521   ","Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335                                                                                  ",0.131,"t      ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencarm3 =   0,131"]
[17,"011","41736-1621   ","Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10338                                                                                  ",0.118,"t      ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencarm2 =   0,118"]
[18,"011","41736-1621   ","Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10338                                                                                  ",0.072,"t      ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vencarm4 =   0,072"]
[{"$nulls":3},"4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"5 - KOMUNIKÁCIE"]
[19,"221","56475-2111   ","Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm                                                     ",{"v":59.8,"d":"59.800"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E5                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vonkplocha =   59,800"]
[20,"221","56481-1111   ","Podklad zo štrkodrte hr. 50 mm                                                                                          ",{"v":59.8,"d":"59.800"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E5                  ",{"$nulls":5},"E"]
[21,"221","59621-1120   ","Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2                                                           ",{"v":59.8,"d":"59.800"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E5                  ",{"$nulls":5},"E"]
[22,"MAT","592 450010   ","Dlažba zámková TBX 32-24 24x12x6 prírodná                                                                               ",{"v":65.1,"d":"65.100"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E5                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"lešenie =   129,900"]
[{"$nulls":3},"5 - KOMUNIKÁCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE"]
[23,"014","61242-1421   ","Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%                                                               ",{"v":108.48,"d":"108.480"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"opravavnút =   108,480"]
[24,"011","61246-3113   ","Vnút.om. stien tenkovrst. zo zm.Terranova-Terrasil silikátová roztieraná strednoz                                       ",{"v":148.48,"d":"148.480"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[25,"011","62140-6343   ","Omietka vonk. podhľadov CEMIX ušľachtilá pastovitá silikátová TZC zatieraná farebná škála II., bal. 25 kg hr. 3 mm      ",36.685,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"vonk1 =   36,685"]
[26,"014","62242-2511   ","Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 hladkých 40-50%                                                    ",{"v":36.18,"d":"36.180"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"oravavonk =   36,180"]
[27,"011","62500-0130   ","Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný                                                                        ",{"v":64.6,"d":"64.600"},"m      ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"ostenia*2 =   64,600"]
[28,"011","62500-0210   ","Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou                                                                       ",{"v":12,"d":"12.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[29,"011","62515-8110   ","Zateplenie stien SAKRET-Minerál vlna TF hr.10 cm                                                                        ",47.126,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"tepizol =   47,126"]
[30,"011","62599-1403   ","Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 30 mm                                                                       ",8.075,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"ostenia*0,25 =   8,075"]
[31,"011","62999-1310   ","Soklový profil zakladací SAKRET-ZSP č.9150 pre 10cm hr. fasádne izol.dosky                                              ",{"v":37.2,"d":"37.200"},"m      ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"okolo =   37,200"]
[32,"011","63131-3611   ","Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm                                                                       ",{"v":5.64,"d":"5.640"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"mazanina =   5,640"]
[33,"253","63131-9771   ","Príplatok strhnutie povrchu                                                                                             ",{"v":5.64,"d":"5.640"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[34,"011","63136-2021   ","Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                                                                     ",0.118,"t      ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"karirohož =   0,118"]
[35,"011","63243-3361   ","Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30                                                                  ",{"v":59.22,"d":"59.220"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[36,"011","64195-2611   ","Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou                                                                 ",{"v":8,"d":"8.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[37,"MAT","611 1A0302   ","Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.600 x šír.700                                                                   ",{"v":2,"d":"2.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[38,"MAT","611 1A0315   ","Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.700 x šír.1000                                                                  ",{"v":4,"d":"4.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[39,"MAT","611 1A0465R  ","Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.2150 x šír.700                                                                  ",{"v":2,"d":"2.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[40,"011","64294-2611   ","Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou                                                              ",{"v":9,"d":"9.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[41,"MAT","553 300480   ","Zárubňa oceľová CGH 95 60x197x9,5 L 202 M                                                                               ",{"v":2,"d":"2.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[42,"MAT","553 300490   ","Zárubňa oceľová CGH 95 60x197x9,5 P 201 M                                                                               ",{"v":5,"d":"5.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[43,"MAT","553 300500   ","Zárubňa oceľová CGH 95 70x197x9,5 L 204 M                                                                               ",{"v":2,"d":"2.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[44,"011","64295-2610   ","Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou                                                         ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[45,"MAT","611 7A01012A ","Dvere vchodové 1-krídlové O -výš.200, šír.100 cm, plné                                                                  ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[46,"011","64899-1111   ","Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm                                                               ",{"v":6.1,"d":"6.100"},"m      ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"parapet =   6,100"]
[47,"MAT","611 9A0113   ","Parapeta vnútorná - koncovka plastová obojstranná                                                                       ",{"v":9,"d":"9.000"},"100 ks ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[48,"MAT","611 9A0203   ","Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm                                                                         ",{"v":6.1,"d":"6.100"},"m      ",{"$nulls":10}," ","E6                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"parapet =   6,100"]
[{"$nulls":3},"6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :"]
[{"$nulls":3},"9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE"]
[49,"003","94194-1031   ","Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m                                                          ",{"v":129.9,"d":"129.900"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"lešenie =   129,900"]
[50,"003","94194-1191   ","Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031                                                    ",{"v":129.9,"d":"129.900"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[51,"003","94194-1831   ","Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m                                                        ",{"v":129.9,"d":"129.900"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[52,"011","95394-8301   ","Kotvy chemickým tmelom M 30 hl 270 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru                                     ",{"v":12,"d":"12.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[53,"013","96202-2391   ","Búranie muriva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                                                               ",9.625,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"stitmur =   9,625"]
[54,"013","96806-1112   ","Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2                                                                 ",{"v":6,"d":"6.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[55,"013","96806-1125   ","Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2                                                                   ",{"v":5,"d":"5.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[56,"013","96806-2354   ","Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2                                                              ",1.365,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"0,70*0,65*3 =   1,365"]
[57,"013","96806-2455   ","Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2                                                                           ",4.731,"m2     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"1,10*1,91+0,5*1,75+0,9*1,95 =   4,731"]
[{"$nulls":3},"."]
[58,"013","97102-6561   ","Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive kamen. na MC hr. do 60 cm                                                               ",1.575,"m3     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"\"parapety okien\" 3*0,70*1,50*0,50 =   1,575"]
[59,"013","97102-6661   ","Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive kamen. na MC hr. do 60 cm                                                               ",{"v":1.1,"d":"1.100"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"1,0*2,20*0,50 =   1,100"]
[60,"013","97901-1111   ","Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                                                      ",31.269,"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[61,"013","97908-1111   ","Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         ",31.269,"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[62,"013","97908-1121   ","Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                                                                ",{"v":312.69,"d":"312.690"},"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[63,"013","97908-2111   ","Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                                               ",31.269,"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[64,"013","97913-1409   ","Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach \"O\"-ostatný odpad                                         ",31.269,"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[65,"014","99899-1111   ","Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                                                        ",132.168,"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :"]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :"]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY PSV"]
[{"$nulls":3},"71 - IZOLÁCIE"]
[{"$nulls":3},"711 - Izolácie proti vode a vlhkosti"]
[66,"711","71110-7221   ","Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesou Weber Terranova TEC SUPERFLEX 10 vodorovná              ",{"v":56.4,"d":"56.400"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[67,"711","71193-9401R  ","Dodatočná izolácia muriva proti zemnej vlhkosti - Chemická injektáž                                                     ",{"v":21.4,"d":"21.400"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"izolacia =   21,400"]
[68,"711","99871-1201   ","Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                            ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I71 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :"]
[{"$nulls":3},"713 - Izolácie tepelné"]
[69,"713","71311-1111   ","Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                                                         ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"záklop =   68,000"]
[70,"MAT","631 000001   ","Doska miner. THERMATEX-ŠTANDARD                                                                                         ",{"v":69.36,"d":"69.360"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[71,"713","71311-1136   ","Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy                                         ",{"v":94.05,"d":"94.050"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"stropizol1 =   94,050"]
[72,"MAT","631 5G0870   ","Izolácia minerálna Rockwool Multirock hr.200mm (1000x600mm)                                                             ",{"v":94.05,"d":"94.050"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[73,"713","71312-1111   ","Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                                                               ",{"v":56.4,"d":"56.400"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"podlaha =   56,400"]
[74,"MAT","283 1F0228   ","Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.80 mm                                                                                ",{"v":59.22,"d":"59.220"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[75,"713","71319-0815R  ","Odstránenie izolačnéko lôžka hr. do 200 mm                                                                              ",{"v":55.2,"d":"55.200"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"storpdosky =   55,200"]
[76,"713","71319-1120   ","Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia                                                    ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[77,"MAT","628 2D5531   ","Fólia parotesná FOLDEX PS, 2x50 m, hr.0,2 mm - 101222                                                                   ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[78,"713","71319-1132   ","Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov                         ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[79,"713","71319-1132   ","Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov                         ",{"v":59.22,"d":"59.220"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[80,"MAT","628 2D5506   ","Pás hydroizolačne poistný VEDAFORM UD - 125119                                                                          ",{"v":59.22,"d":"59.220"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[81,"713","71319-1410   ","Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m                                        ",{"v":94.05,"d":"94.050"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[82,"MAT","283 2B0301   ","Fólia difúzna PE netkaná Isover Tyvek soft Antireflex                                                                   ",{"v":94.05,"d":"94.050"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[83,"713","71319-1411   ","Izolácia tepelná striech šikmých prevedenie podkladového roštu pod krokvy                                               ",{"v":94.05,"d":"94.050"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[84,"713","99871-3201   ","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                               ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I71 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"713 - Izolácie tepelné spolu :"]
[{"$nulls":3},"71 - IZOLÁCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE"]
[{"$nulls":3},"721 - Vnútorná kanalizácia"]
[85,"700","72110-002R   ","Vnútorná zdravotechnická inštalácia                                                                                     ",{"v":1,"d":"1.000"},"EUR    ",{"$nulls":10}," ","I72 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"721 - Vnútorná kanalizácia spolu :"]
[{"$nulls":3},"72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE"]
[{"$nulls":3},"731 - Kotolne"]
[86,"731","7311 -       ","Vykurovanie                                                                                                             ",{"v":1,"d":"1.000"},"EUR    ",{"$nulls":10}," ","I73 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[87,"731","731R -       ","Objekt: Odberné plynové zariadenie                                                                                      ",{"v":1,"d":"1.000"},"EUR    ",{"$nulls":10}," ","I73 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"731 - Kotolne spolu :"]
[{"$nulls":3},"73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"76 - KONŠTRUKCIE"]
[{"$nulls":3},"762 - Konštrukcie tesárske"]
[88,"762","76233-1811   ","Demontáž viazaných konštr. krovov  prier. plocha do 120 cm2                                                             ",{"v":201.8,"d":"201.800"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"krov120cm =   201,800"]
[89,"762","76233-1813   ","Demontáž viazaných konštr. krovov  prier. plocha nad 224 do 288 cm2                                                     ",{"v":53,"d":"53.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"krov224cm =   53,000"]
[90,"762","76233-1814   ","Demontáž viazaných konštr. krovov  prier. plocha nad 288 do 450 cm2                                                     ",{"v":96,"d":"96.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"krov288 =   96,000"]
[91,"762","76233-2110   ","Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                                                                      ",{"v":1,"d":"1.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[92,"762","76233-2120   ","Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                                                              ",{"v":1,"d":"1.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[93,"762","76233-2130   ","Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                                                              ",{"v":1,"d":"1.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[94,"MAT","605 152010R  ","Hranol SM 1 impregnovaný dl. 400-600                                                                                    ",6.978,"m3     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[95,"762","76234-2202R  ","Montáž tesárskeho roštu podhťadu                                                                                        ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"záklop =   68,000"]
[96,"MAT","605 171800   ","Lata podkladná 60/40 mm                                                                                                 ",{"v":170,"d":"170.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"záklop*2,5 =   170,000"]
[97,"762","76234-2203   ","Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2                                        ",{"v":192,"d":"192.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[98,"MAT","605 171123R  ","Strešná lata impregnovaná  3x5cm SM 1 400-600cm                                                                         ",{"v":750,"d":"750.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[99,"762","76234-2204   ","Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                                                   ",{"v":220,"d":"220.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[100,"MAT","605 171125R  ","Kontra lata impregnovaná 4x5cm SM 1 0-600cm                                                                             ",{"v":220,"d":"220.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[101,"762","76234-2811   ","Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm                                                                         ",{"v":102.46,"d":"102.460"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"demontkryt =   102,460"]
[102,"762","76234-3811   ","Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm                                                   ",{"v":10.3,"d":"10.300"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"demontokap =   10,300"]
[103,"762","76239-5000   ","Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      ",6.978,"m3     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[104,"762","76252-1812   ","Demontáž podláh z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm                                                                         ",{"v":55.2,"d":"55.200"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"storpdosky =   55,200"]
[105,"762","76252-3936   ","Doplnenie podláh z palubových dosiek, plocha nad 8 m2                                                                   ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"záklop =   68,000"]
[106,"MAT","611 916720   ","Obloženie palubové smrek hr. 15mm š. 46-60mm                                                                            ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[107,"762","76281-1510   ","Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz                                                                      ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"záklop =   68,000"]
[108,"MAT","605 129700   ","Doska SM omietaná 3 32 250-300                                                                                          ",{"v":2.04,"d":"2.040"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"záklop*0,03 =   2,040"]
[109,"762","76281-1811   ","Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm                                                                          ",{"v":68,"d":"68.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[110,"762","76282-2130   ","Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2                                          ",{"v":62,"d":"62.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"trámstop =   62,000"]
[111,"MAT","605 152760   ","Hranol SM 1 180x250 625-900                                                                                             ",2.325,"m3     ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"trámstop*0,15*0,25 =   2,325"]
[112,"762","99876-2202   ","Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                                                             ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I76 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"762 - Konštrukcie tesárske spolu :"]
[{"$nulls":3},"763 - Konštrukcie  - drevostavby"]
[113,"763","76313-3022   ","Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm                                                      ",{"v":109.89,"d":"109.890"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"stropkart =   109,890"]
[114,"763","99876-3201   ","Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                                                                  ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I76 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"763 - Konštrukcie  - drevostavby spolu :"]
[{"$nulls":3},"764 - Konštrukcie klampiarske"]
[115,"764","76417-4321   ","MASLEN škridloplech, GAPA, UNIDACH, TOPDACH odkvap. lem 2 m r.š.250 mm lesklý polyester 25µ sklon do 30°                ",{"v":45.5,"d":"45.500"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"10,80+10,10+14,50+10,10 =   45,500"]
[116,"764","76433-2961   ","Klamp. opr. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 660, nad 30° do 45°                                                  ",{"v":15.5,"d":"15.500"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[117,"764","76471-1112   ","LINDAB oplechovanie parapetov rš 160                                                                                    ",{"v":6.1,"d":"6.100"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[118,"764","76475-1113   ","LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm                                                                                     ",{"v":11.5,"d":"11.500"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[119,"764","76475-1133   ","LINDAB koleno rúry odkvapovej d 120 mm                                                                                  ",{"v":8,"d":"8.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[120,"764","76475-1143   ","LINDAB výtokové koleno odkvapové d 120 mm                                                                               ",{"v":4,"d":"4.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[121,"764","76476-1122   ","LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm                                                                                    ",{"v":45.5,"d":"45.500"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[122,"764","76476-1172   ","LINDAB čelo žľabu RGT 150 mm                                                                                            ",{"v":4,"d":"4.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[123,"764","76476-1222   ","LINDAB suchá spojka žľabu RSK d 330 mm                                                                                  ",{"v":20,"d":"20.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[124,"764","76476-1232   ","LINDAB kotlík SOK kruh žľab 150 mm                                                                                      ",{"v":4,"d":"4.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[125,"764","99876-4201   ","Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                           ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I76 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"764 - Konštrukcie klampiarske spolu :"]
[{"$nulls":3},"765 - Krytiny tvrdé"]
[126,"765","76501-1240   ","Montáž keramickej krytiny TONDACH razených jednoduchá strecha na sucho                                                  ",{"v":192,"d":"192.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[127,"765","76501-1245   ","Krytina keramická TONDACH jednoduchá strecha, škridla drážková Mediteran                                                ",{"v":192,"d":"192.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[128,"765","76501-1250   ","Montáž keramickej krytiny TONDACH razených jednoduchá strecha krajných pre zakončenie štítových hrán na sucho           ",{"v":14,"d":"14.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[129,"765","76501-1255   ","Krytina keramická TONDACH jednoduchá strecha, škridla krajová Mediteran                                                 ",{"v":14,"d":"14.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[130,"765","76501-1710   ","Montáž pokrytia jednoduchej strechy fóliou Tondach                                                                      ",{"v":192,"d":"192.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[131,"MAT","283 2B0301   ","Fólia difúzna PE netkaná Isover Tyvek soft Antireflex                                                                   ",{"v":192,"d":"192.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"."]
[132,"765","76531-1810   ","Demontáž do sute z bobroviek na sucho                                                                                   ",{"v":102.46,"d":"102.460"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"demontkryt =   102,460"]
[133,"765","76590-1125   ","Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia Jutafol D 140 Standard                                                           ",{"v":109.89,"d":"109.890"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"."]
[134,"765","99876-5201   ","Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                                                 ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I76 5               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"765 - Krytiny tvrdé spolu :"]
[{"$nulls":3},"766 - Konštrukcie stolárske"]
[135,"766","76622-1125   ","Montáž celodreveného samonosného zadlabaného schodiska priameho s podstupnicami                                         ",{"v":6,"d":"6.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I76 6               ",{"$nulls":5},"I"]
[136,"MAT","614 9A0162R  ","Schody drevené atypické predbežná cena                                                                                  ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 6               ",{"$nulls":5},"I"]
[137,"766","76666-1112   ","Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m                                                                  ",{"v":9,"d":"9.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 6               ",{"$nulls":5},"I"]
[138,"MAT","611 603200   ","Dvere vnútorné plné 60x197 DA1                                                                                          ",{"v":7,"d":"7.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 6               ",{"$nulls":5},"I"]
[139,"MAT","611 603210   ","Dvere vnútorné plné 70x197 DA1                                                                                          ",{"v":2,"d":"2.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","I76 6               ",{"$nulls":5},"I"]
[140,"766","99876-6201   ","Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                              ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I76 6               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"766 - Konštrukcie stolárske spolu :"]
[{"$nulls":3},"76 - KONŠTRUKCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"77 - PODLAHY"]
[{"$nulls":3},"771 - Podlahy z dlaždíc  keramických"]
[141,"771","77141-3113   ","Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 12cm                                                                          ",{"v":45,"d":"45.000"},"m      ",{"$nulls":10}," ","I77 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[142,"MAT","597 637160   ","Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I                                                                                  ",{"v":5.67,"d":"5.670"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I77 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[143,"771","77157-5109   ","Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu                                                              ",{"v":59.22,"d":"59.220"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I77 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[144,"MAT","597 637000   ","Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I                                                                                  ",{"v":59.22,"d":"59.220"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I77 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[145,"771","99877-1201   ","Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                                                              ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I77 1               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"771 - Podlahy z dlaždíc  keramických spolu :"]
[{"$nulls":3},"77 - PODLAHY spolu :"]
[{"$nulls":3},"78 - DOKONČOVACIE PRÁCE"]
[{"$nulls":3},"782 - Obklady z kameňa"]
[146,"782","78211-1120   ","Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. do 25mm rem                                                            ",{"v":17.5,"d":"17.500"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I78 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"soklík =   17,500"]
[147,"MAT","583 855640   ","Doska obklad. prír. kameň, brúsená hr.3 cm                                                                              ",{"v":17.5,"d":"17.500"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I78 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[148,"782","99878-2201   ","Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                                                ",null,"%      ",{"$nulls":10}," ","I78 2               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"782 - Obklady z kameňa spolu :"]
[{"$nulls":3},"783 - Nátery"]
[149,"783","78322-2100   ","Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné                                                                   ",{"v":16.5,"d":"16.500"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I78 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[150,"783","78372-6300   ","Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie                                                          ",{"v":121.5,"d":"121.500"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I78 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"."]
[151,"783","78378-4204   ","Nátery tesárskych konštr. Planostop D                                                                                   ",{"v":121.5,"d":"121.500"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I78 3               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"783 - Nátery spolu :"]
[{"$nulls":3},"784 - Maľby"]
[152,"784","78443-2271   ","Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok v miest. do3,8m                                                              ",{"v":265,"d":"265.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","I78 4               ",{"$nulls":5},"I"]
[{"$nulls":3},"784 - Maľby spolu :"]
[{"$nulls":3},"78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :"]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :"]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY INÉ"]
[153,"000","01011-5081   ","Prípojka plynu                                                                                                          ",{"v":1,"d":"1.000"},"EUR    ",{"$nulls":10}," ","P                   ",{"$nulls":5},"P"]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :"]
[{"$nulls":3},"OSTATNÉ"]
[154,"NAD","M211 -       ","M21 -  Elektromontáže                                                                                                   ",{"v":1,"d":"1.000"},"EUR    ",{"$nulls":10}," ","U                   ",{"$nulls":5},"U"]
[{"$nulls":3},"OSTATNÉ spolu :"]
[{"$nulls":3},"Rozpočet celkom :"]

{"sheet":"Figury","index":1,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Odberateľ: Obec  Čoltovo",null,null,"Spracoval: Tibor Szabó"]
["Projektant: Ing. arch Zoltán Máté",null,null,"JKSO : "]
["Dodávateľ: ",null,null,"Dátum: 20.10.2017"]
[]
["Čoltovo - Rekonštrukcia obecného domu pre podporu predaja miestnyhc produktov"]
[]
[]
["Tibor Szabó-STAVOMAT"]
["Názov figúry","Popis figúry","Aritmetický výraz","Hodnota"]
[]
["krov120cm ","demontáž viaz. konštr. do 120cm2 - krokva, vzpery,klieštiny           ","30*4,70+8*3,50+16*0,80+8*2,50                               ",{"v":201.8,"d":"201.800"}]
["krov224cm ","pomúrnice, stolič. väznice , stľpy 224 - 228 cm2                      ","2*10,50+2*10,00+8*1,50                                      ",{"v":53,"d":"53.000"}]
["krov288   ","väzný trám a strop. trámy  288 - 450 cm2                              ","7*10,00+4*6,50                                              ",{"v":96,"d":"96.000"}]
["demontkryt","Stará krytina demontáž                                                ","2*4,70*10,90                                                ",{"v":102.46,"d":"102.460"}]
["demontokap","demontáž okapu                                                        ","4*4,70*0,20+2*10,90*0,30                                    ",{"v":10.3,"d":"10.300"}]
["storpdosky","demontáž doskovej podlahy - povala - strop                            ","6,00*6,70+3,0*5,0                                           ",{"v":55.2,"d":"55.200"}]
["stitmur   ","búranie kamen. štít. muriva 2x konce                                  ","2*7,7/2*0,5*2,50                                            ",9.625]
["základjama","základové jamy                                                        ","12*0,60*0,60*1,0+0,80*0,80*0,60+0,80*1,675*0,60             ",5.508]
["vencešal  ","vence staré murivo šalovanie                                          ","2*0,25*(10,5+6,0+3,0+7,7+6,7)+0,25*(6,70+6,20)              ",20.175]
["vencarm1  ","nosná výstuž 12 mm - 6 ks/bm = 6x0,0009 ton/bm =  0,0054 ton/bm       ","0,0054*(7,70+7,70+6,40+10,50+10,50)                         ",0.231]
["vencarm2  ","strmienky 8 mm 5ks/bm = 5x1,40m/bm= 7x0,000395 = 0,002765 ton/bm      ","0,002765*(7,70+7,70+6,40+10,50+10,50)                       ",0.118]
["vencebet  ","beton vencov                                                          ","0,25*0,50*(7,70+7,70+6,40+10,50+10,50)                      ",{"v":5.35,"d":"5.350"}]
["zamurov   ","zamurovanie otvoru dverí                                              ","0,5*1,0*2,0 -0,5*0,65*0,75                                  ",0.756]
["nadmur1   ","murivo na veniec                                                      ","0,25*0,50*(7,70+7,70+6,40+10,50+10,50)                      ",{"v":5.35,"d":"5.350"}]
["nadmur2   ","nadmurovka 50cm                                                       ","0,25*0,30*(7,70+7,70+6,40+10,50+10,50)                      ",{"v":3.21,"d":"3.210"}]
["nadmur3   ","štítové murivo                                                        ","2*7,7/2*0,3*3,05 -4*0,7*1,0*0,3                             ",6.206]
["vencbet2  ","veniec na nadmurovku                                                  ","0,25*0,30*(7,70+7,70+10,50+10,50)                           ",{"v":2.73,"d":"2.730"}]
["vencšal2  ","šalovanie na nadmurovku                                               ","2*0,25*(10,5+6,0+3,0+7,7+6,7)                               ",{"v":16.95,"d":"16.950"}]
["vencarm3  ","výst.12 mm - 4 ks/bm = 4x0,0009 ton/bm =  0,0036 t/bm venec nadmurovka","0,0036*(7,70+7,70+10,50+10,50)                              ",0.131]
["vencarm4  ","str. 8 mm - 5ks/bm = 5x0,000395 = 0,001975 ton/bm  venec nadmurovka   ","0,001975*(7,70+7,70+10,50+10,50)                            ",0.072]
["izolacia  ","todatočná chemická izolácia st. múrov  proti zemnej vlhkosti          ","0,50*(7,70+7,70+6,40+10,50+10,50)                           ",{"v":21.4,"d":"21.400"}]
["trámstop  ","trámová stropná konštrukcia trám 150x250                              ","6*7,0+4*5,0                                                 ",{"v":62,"d":"62.000"}]
["záklop    ","nový záklop 30mm - plocha                                             ","68                                                          ",{"v":68,"d":"68.000"}]
["mazanina  ","mazanina z betonu hr 10 cm    40,2+16,2 m2 = 56,4 m2                  ","0,10*6,0*6,70+0,10*3,0*5,40                                 ",{"v":5.64,"d":"5.640"}]
["karirohož ","výstuž kari 21kg/m2 = 0,0021t/m2                                      ","0,0021*56,4                                                 ",0.118]
["podlaha   ","podlaha prízemie                                                      ","6,0*6,70+3,0*5,40                                           ",{"v":56.4,"d":"56.400"}]
["stropizol1","izolácia - strop podkrovie                                            ","9,90*(3,50+2,50+3,50)                                       ",{"v":94.05,"d":"94.050"}]
["stropkart ","sádrokarton - strop podkrovie                                         ","9,90*(0,80+3,50+2,50+3,50+0,80)                             ",{"v":109.89,"d":"109.890"}]
["okolo     ","obvod budovy                                                          ","10,70+7,90+10,70+7,90                                       ",{"v":37.2,"d":"37.200"}]
["tepizol   ","okolo 1,10 m+štít                                                     ","37,20*1,10+2*7,7/2*0,3*3,05 -4*0,7*1,0*0,3                  ",47.126]
["ostenia   ","ostenia okien a dverí                                                 ","4*2,70+2*5,0+3,40+3,80+2*2,15                               ",{"v":32.3,"d":"32.300"}]
["parapet   ","parapetné dosky                                                       ","0,7+0,7+0,6+0,65+0,65+4*0,70                                ",{"v":6.1,"d":"6.100"}]
["priečky   ","priečky 8cm                                                           ","3,15*(5,50+4,50+4*1,52+3*1,40)-6*0,6*2,0-0,7*2,0-0,7*3,0    ",53.182]
["vonk1     ","vonkajšia omietka silikátová                                          ","2,53*(3,50+7,50+3,50)                                       ",36.685]
["soklík    ","sokel vonkajší                                                        ","0,50*37,20-1,10                                             ",{"v":17.5,"d":"17.500"}]
["chodník   ","vokajšia plocha                                                       ","2,0*(10,10+10,70+10,10)                                     ",{"v":61.8,"d":"61.800"}]
["škárovanie","škárovanie vonkajšieho kamenného muriva                               ","2,2*(7,00+7,70+7,00) -2*0,7*2,15 -1,20*2,10                 ",{"v":42.21,"d":"42.210"}]
["oravavonk ","oprava vonkajšej omietky st. múrov do 50% pred dalšou úpravou         ","2,70*(3,5+6,40+3,50)                                        ",{"v":36.18,"d":"36.180"}]
["opravavnút","oprava vnútornej omietky st. múrov do 50% pred dalšou úpravou         ","2,7*(6,0+6,7+6,0+6,7+3,0+5,4+3,0+5,4)-2*0,7*2,1-1,2*2,1     ",{"v":108.48,"d":"108.480"}]
["obkladačky","keramické obkladačky soc. miestností                                  ","+1,5*(4*1,4+0,7+0,8)+1,5*(1,8+3,0+1,8+3,0+0,8+1,5+0,8+1,5)  ",{"v":31.95,"d":"31.950"}]
["          ","                                                                      ","+1,5*(0,9+1,5+0,9+1,5+1,6+1,5+1,6+1,5+0,8+1,5+0,8+1,5)      ",{"v":23.4,"d":"23.400"}]
["obkladač  ","                                                                      ","+(-9*0,6*1,5-0,7*1,5)                                       ",{"v":-9.15,"d":"-9.150"}]
["          ","                                                                      ","++ Medzisuma:                                               ",{"v":46.2,"d":"46.200"}]
["vonkplocha","zámková dlažba 3 strany                                               ","2*(7,70+14,50+7,70)                                         ",{"v":59.8,"d":"59.800"}]
["lešenie   ","vonkajšie lešenie                                                     ","3,0*(7,7+10,1+7,7+10,1)+7,7*3,0                             ",{"v":129.9,"d":"129.900"}]
["          ","                                                                      ","                                                            "]
["          ","                                                                      ","                                                            "]