Technická správa


A.1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: Rekonštrukcia obecného domu na podporu predaja miestnych výrobkov- Obec Coltovo 
Objekt: Rekonštrukcia obecného domu na podporu predaja miestnych výrobkov- Obec Coltovo 
Časť:	Architektúra
Miesto stavby:Čoltovo
Okres:	Rožňava
Investor:   Obec Coltovo
Projektant:	Ing. Arch. Zoltán Máté
Charakter stavby: prestavba
Zastavaná plocha : 146,45
Obostavaný priestor:667,87 m³
Spotreba elektrickej energie: 15 kW
Súdobý príkon:    9,00 kW
Spotreba tepla:   28 kW
Spotreba vody:   0,0014 l/s 

Stavebno-technické riešenie
Existujúca budova je prízemná so sedlovou strechou, výplne otvorov sú drevené. Krytina je kusová pálené skridle. V súčasnosti budova je bez využitia. Technický stav budovy je obvodové nosné múry sú kamenné a nepálených tehál- válkov. Časť obvodového muriva je /pravý zadný roh/ je prasknutý stropná konštrukcia a krov sú hnité. Budova pozostáva z dvoch miestnosti.
Prestavbou budova bude mať nový spôsob využitia. Z troch strán bude strecha vypustená na šírku dvoch metrov kde bude možnosť predávania miestnych výrobkov. Do  budovy je navrhnutá kaviareň s konzumáciou v podkroví. Hygienické miestnosti sú umiestnené na prízemí kde je možnosť predaja miestnych špecialít.
Prevedie sa asanácia časti muriva a vymúranie nového zriadenie železobetónového venca okolo obvodového muriva, montáž novej stropnej konštrukcia a krovu.  Vybuduje sa nové vykurovanie ústredné kotol na zemný plyn. Rozvod studenej vody je z jestvujúceho prívodu vody obecného vodvodu. Teplá voda je pripravovaná v plynovom zásobníku umiestnený v kotolni. Splašky sú odvedené do žumpy. Elektrická energia je privedená po novej prípojke so samostatným meraním. 
Plynová prípojka a vodovodná prípojka bude nová.
 
Základy
Základy ostávajú pôvodné betónové s preložením kameňom. Prevedie sa vybudovanie nových základov pod stĺpy okolo budovy a vnútri dispozície.

Zvislé nosné konštrukcie 
Jestvujúce nosné konštrukcie sú z kamňa a nepálených na maltu nezistenej pevnosti. 
 Nové konštrukcie z tehlo – blokov hr 300 mm s tepelnou izolávciou hr. 100 mm.

Nové konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie:
Pôvodný strop je drevený trámový zo strany povaly zakryté so záklopom Starý strop bude odstránený vybudoje sa nový
Nová stropná konštrukcia je navrhnutá z ako drevený trámový s trámami 150/250 mm záklop hr 30 mm.


 
Preklady a stužujúce vence:
Pôvodne vybudované preklady sú drevené prehnité ktoré sú umiestnené nad otvormi v nosnom murive.Nové preklady sú montované z keramických prefabrikátov typu ATLAS a z valcovaných profilov vence sú železobetónové.
 
 Priečky
Navrhnuté sú ako murované z priečkových pórobetónových tvárnic do murovacieho lepidla.

Krov: Jestvujúce konštrukcia:
Pôvodná konštrukcia krovu nevyhovuje bude teba asanovať. Krytina je kusová pálené škrídle. Nová strešná konštrukcia bude drevená tesárskej konštrukcie krytina kusová pálená.

Povrhové úpravy:
Jestvujúce konštrukcie:
Budova je z vnútra omietnutá hladkou štukovou vápennocementovou omietkou vonkajšia omietka je hladká omietka. Navrhujem novú omietku vnútornú hladkú štukovú vonkajšiu hladkú šlachtenú.

Nové omietky:
Nové omietky budú štukové vápennocementové na priečkách sa prevedie v nasledovnej skladbe penetračný náter, lepidlo, sklo tkanivo, lepidlo a jemná vápennocementová omietka BAUMIT FEINPUTZ . 
Vyznačené steny vo výkresovej časti sa opatria keramickým obkladom.Lepenie obkladov je navrhnuté s lepidlom, špárovanie je hmotou ASO- Fugenbunt. Vonkajšie omietky sú hladké vápenno cementové. 

Podlahy
Jestvujúce podlahy sú drevené palubkové.
Priestory chodby, sanity, kuchyňa majú navrhnutú keramickú dlažbu, obývačka a spálne majú vlýskovú podlahu . Predajňa a miestnosti kaviarne budú mať keramickú podlahu v protišmykovom prevedení. 
Použité skladby podláh s nášľapnými vrstvami spĺňajú požiadavky kladené na technologické procesy prevádzky s tým, že sa kladie dôraz na protišmykové podlahy.Nášlapnú plochu posledného stupňa schodišťa je treba farebne odlíšiť od výstupnej podesty. 

Výplne okien:
Výplne otvorov:
Jestvujúce konštrukcie:Okná sú drevené zdvojené zasklené čírym sklom hladkým.

Nové konštrukcie:
Nové výplne otvorov sú navrhnuté drevené okná zdvojené vyrobené z euro profilov. Zasklievanie previesť s izolačným dvojsklom.Vnútorné dvere drevené typové osadené do drevenej zárubni.
Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z obidvoch strán sa vyplnia polyuretánovou penou.
Dverné prahy sú z dubového dreva triedy SI max, vlhkosti 8% šírky podľa muriva.Prahy budú opatrené bezfarebným lakom.

Izolácia proti vode :
 Izolácia je navrhnutá z ťažkých asfaltových pásov HYDROBIT lepené na podkladný betón s natavením.

Konštrukcie klampiarske:
Všetky oplechovania sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr.0.75 mm, spájaného bežnými klampiarskymi spojmi,prevedenými podľa STN 73361
Odvodnenie strechy je cez podokapné žľaby polkruhového prierezu.

Zámočnícke konštrukcie:
Jednotlivé konštrukcie sú prevedené z dostupného oceľového materiálu, spájané zvarmi a skrutkami podľa potrieb konštrukcie. Opatrené sú nátermi proti korózii v tejto skladbe:
1x S2008 Farba základná reaktívna
1x S2035 Farba základná reaktívna
2x S2038 Farba alkydová číslo odtieňa podľa umiestnia výrobku.

D.BOZP a všeobecné údaje.

Pri realizácii je potrebné, aby dodávateľ dodržal všetky bezpečnostné, technické,technologické predpisy a normy , ktoré súvisia s vykonávanou prácou.Vzhľadom na bezpečnosť práce musí dodržať znenie Vyhlášky č.374 Sl Pri realizácii je potrebné, aby dodávateľ dodržal všetky bezpečnostné, technické,technologické predpisy a normy , ktoré súvisia s vykonávanou prácou.
Vzhľadom na bezpečnosť práce musí dodržať znenie Vyhlášky 124/2006 na zaistenie ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.  
Pracovníkom vykonávajúcim túto prácu,musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce.

Predpisy a normy
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov.


V Rim. Sobote 10.2017                                     Vypracoval :Ing. Arch. Zoltán Máté 



























