{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie","Figury"],"not_rendered":{"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":48,"n_cols":30,"rows_kept":48,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Odberateľ: Obec  Čoltovo",{"$nulls":7},"Spracoval: Tibor Szabó                             ",{"$nulls":16},"V module","Hlavička1","Mena","Hlavička2","Obdobie"]
["Projektant: Ing. arch Zoltán Máté",{"$nulls":7},"JKSO : ",{"$nulls":16},"Rozpočet","Prehľad rozpočtových nákladov v","EUR"]
["Dodávateľ: ",{"$nulls":7},"Dátum: 20.10.2017",{"$nulls":16},"Čerpanie","Súpis vykonaných prác a dodávok v","SKK","za obdobie","Mesiac 1999"]
[{"$nulls":25},"VK","Prehľad kalkulovaných nákladov v","SKK"]
["Čoltovo - Rekonštrukcia obecného domu pre podporu predaja miestnyhc produktov",{"$nulls":24},"VF","Súpis vykonaných prác a dodávok v","SKK","za obdobie","Mesiac 1999"]
["Objekt : Požiarná nádrž 25m3"]
[]
["Tibor Szabó-STAVOMAT",null,null,"Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  ",{"$nulls":4},"Konverzný kurz ( SKK/EUR ) =",{"v":30.126,"d":"30.1260"}]
["Por.","Kód","Kód položky","Popis položky, stavebného dielu, remesla,","Množstvo","Merná","J. Cena","J. Cena","Konštrukcie","Špecifikovaný","Spolu"," Cena spolu","Hmotnosť v tonách","Hmotn. v t"," ","Suť v t","DPH","Pozícia","Množstvo","Množstvo","Množstvo","Vyňatý","Vysoká sadzba","Typ"]
["číslo","cenníka",null,"výkaz-výmer","výmera","jednotka","EUR","SKK","a práce","materiál","EUR","SKK","Jednotková","Spolu"," ","Spolu","%",null,"rozpočtované","od začiatku","dodatok","z režimu stavba","DPH ( materiál )","položky","Nh"]
[]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY HSV"]
[{"$nulls":3},"1 - ZEMNE PRÁCE"]
[1,"272","13120-1201   ","Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                              ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"3,0*5,0*3,0 =   45,000"]
[2,"272","13120-1209   ","Príplatok za lepivosť  horn. tr. 3                                                                                      ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[3,"272","15110-1201   ","Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m                                                                     ",{"v":63,"d":"63.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"3,0*(5,0+3,0+5,0+3,0+5,0) =   63,000"]
[4,"272","15110-1211   ","Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m                                                                    ",{"v":63,"d":"63.000"},"m2     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[5,"001","16110-1102   ","Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m                                                                        ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[6,"272","16220-1101   ","Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4                                                                    ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[7,"272","16240-1101   ","Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4                                                                  ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[8,"272","16710-1101   ","Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[9,"272","17120-1201   ","Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            ",{"v":45,"d":"45.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[10,"272","17410-1101   ","Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    ",{"v":20,"d":"20.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E1                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"1 - ZEMNE PRÁCE spolu :"]
[{"$nulls":3},"3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE"]
[11,"271","38612-0024   ","Osadenie prefa žumpy typ Ž 3.1 obj. 24m3                                                                                ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E3                  ",{"$nulls":5},"E"]
[12,"MAT","592 798040R  ","Žumpa plastová prefabrikovaná objem V24m3                                                                               ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E3                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE"]
[13,"271","45157-3111   ","Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                                                            ",{"v":3,"d":"3.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"5,0*3,0*0,20 =   3,000"]
[14,"271","45231-1141   ","Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20)                                                                      ",{"v":2.25,"d":"2.250"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E4                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"5,0*3,0*0,15 =   2,250"]
[{"$nulls":3},"4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :"]
[{"$nulls":3},"8 - RÚROVÉ VEDENIA"]
[15,"271","89962-3121R  ","Obetónovanie plast. nádrže z betónu tr. B7,5 v otvor. výkope                                                            ",{"v":8.5,"d":"8.500"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E8                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :"]
[{"$nulls":3},"9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE"]
[16,"015","93390-1111   ","Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3                                                                         ",{"v":25,"d":"25.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[17,"015","93390-1311   ","Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymýv. do 1000m3                                                              ",{"v":25,"d":"25.000"},"m3     ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[18,"015","95317-1021   ","Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 50kg                                                                             ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[19,"MAT","552 434440   ","Poklop kruhový d 600 B                                                                                                  ",{"v":1,"d":"1.000"},"kus    ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[20,"272","99822-2081   ","Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia,  povrch.úprav komunikácií                                                 ",33.025,"t      ",{"$nulls":10}," ","E9                  ",{"$nulls":5},"E"]
[{"$nulls":3},"9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :"]
[{"$nulls":3},"PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :"]
[{"$nulls":3},"Rozpočet celkom :"]

{"sheet":"Figury","index":1,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Odberateľ: Obec  Čoltovo",null,null,"Spracoval: Tibor Szabó"]
["Projektant: Ing. arch Zoltán Máté",null,null,"JKSO : "]
["Dodávateľ: ",null,null,"Dátum: 20.10.2017"]
[]
["Čoltovo - Rekonštrukcia obecného domu pre podporu predaja miestnyhc produktov"]
["Objekt : Požiarná nádrž 25m3"]
[]
["Tibor Szabó-STAVOMAT"]
["Názov figúry","Popis figúry","Aritmetický výraz","Hodnota"]